# 0. 変更履歴

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版数  Ver. | 変更内容  Change details | 作成者  Created by | 日付  Date | 正式発行  Official Issue |
| 1.00 | 初版 | 1RF7G  Masuda Katsuhiro | 2022/06/24 | 1.00 |

目次

[0. 変更履歴 1](#_Toc106307303)

[1. 概要 / Summary 3](#_Toc106307304)

[1.1. 本書の目的 / Purpose of this documents 3](#_Toc106307305)

[1.2. 位置付け / Position of Multimedia ECU(Head Unit) and OTA Center 3](#_Toc106307306)

[1.3. 適用範囲 / Scope of Application 3](#_Toc106307307)

[1.3.1. 適用条件 / Application conditions 3](#_Toc106307308)

[1.4 語句の定義 / Definition of Terms 3](#_Toc106307309)

# 1. 概要 / Summary

## 1.1. 本書の目的 / Purpose of this documents

本書は、車載機（以下、MM）とOTAセンタ間のソフトウェアを更新する仕様を規定する。

## 1.2. 位置付け / Position of Multimedia ECU(Head Unit) and OTA Center

19PF系で、MMは、OTAマスタとターゲットECUとして動作する。OTAマスタはOTAセンタと通信を行う。

## 1.3. 適用範囲 / Scope of Application

本書で定義する対象範囲は以下とする。




Fig.1-3 適用範囲

### 1.3.1. 適用条件 / Application conditions

19PF系＋24MM+24DCM適用の全車両を対象とする。ただし、後続車両向け仕様となるため、頭出し車両開発に含めない。参考仕様とする。

## 1.4 語句の定義 / Definition of Terms